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ANVÄNDARHANDBOK

BAIN MARIE - VATTENBAD
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Art 90010
1. STRUKTURNAMN
1.1 STRUKTUR
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2. VIKTIGA PUNKTER
2.1  SÄRSKILT VIKTIGA PUNKTER
	VARNING!
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	" BAIN MARIES" VATTENBAD ÄR INTE AVSETT ATT ANVÄNDAS I HEMMET.
DET HÄR VATTENBADET ÄR ENDAST AVSETT ATT ANVÄNDAS AV EN PROFESSIONELL KOCK I KOMMERSIELLT SYFTE.
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	"BAIN MARIES" VATTENBAD FÅR INTE SKAKAS NÄR DET ÄR IGÅNG.
MONTERA INTE ISÄR ELLER ÄNDRA PÅ UTFORMNINGEN AV PRODUKTEN, DET KAN ORSAKA SKADA.STÄNG AV STRÖMBRYTAREN NÄR DU HAR ANVÄNT PRODUKTEN.
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	ÖPPNA INTE VATTENBADETS HÖLJE.
DET KAN ORSAKA ELSTÖTAR.
STRÖMMEN MÅSTE VARA AVSTÄNGD NÄR DU RENGÖR VATTENBADET. RENGÖR INTE VATTENBADET UNDER RINNANDE VATTEN, DET KAN ORSAKA ELSTÖTAR.
UTSÄTT INTE "BAIN MARIES" VATTENBAD  FÖR STÖTAR OCH PLACERA INGA TUNGA FÖREMÅL PÅ DET
FELAKTIG ANVÄNDNING KAN LEDA TILL ALLVARLIG SKADA PÅ PERSONER ELLER ATT PRODUKTEN SKADAS.
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	RÖR INTE TERMOSTATBEHÅLLAREN ELLER ANDRA DELAR NÄR APPARATEN ÄR IGÅNG OCH INTE HELLER FÖRE ELLER EFTER ANVÄNDNING.
DEN HÖGA TEMPERATUREN KAN ORSAKA BRÄNNSKADOR..
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	ÖPPNA INTE ELVENTILEN OM DET INTE FINNS TILLRÄCKLIGT MED VATTEN I TERMOSTATBEHÅLLAREN.
FELAKTIG ANVÄNDNING KAN LEDA TILL SKADA OCH ELDSVÅDA.


	OBS!

	APPARATEN MÅSTE STÄNGAS AV VID ÅSKVÄDER.
VATTENBADET KAN TA SKADA VID ÅSKSLAG.
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	ANVÄND INTE VASSA FÖREMÅL PÅ KONTROLLPANELEN.
OM ELSLADDEN ÄR SKADAD MÅSTE DEN REPARERAS ELLER BYTAS UT AV EN BEHÖRIG SERVICETEKNIKER.
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2.2  SÄKERHETSANORDNINGAR
TEMPERATURBEGRÄNSNINGEN ( MAX 105。C ) SER TILL ATT TERMOSTANKENS TEMPERATUR INTE BLIR FÖR HÖG OCH FÖRHINDRAR RISKEN FÖR OLYCKOR TILL FÖLJD AV FÖR HÖGA TEMPERATURER.

(DVS. : OM TEMPERATUREN BLIR FÖR HÖG TORKAR VATTNET I TERMOSTANKEN BORT.
2.3  STÄNG AV APPARATEN EFTER ANVÄNDNING

NÄR DU HAR ANVÄNT APPARATEN VRIDER DU TERMOSTATKNAPPEN MEDURS FÖR ATT STÄNGA AV DEN. DRA SEDAN UT KONTAKTEN UR ELUTTAGET OCH STÄNG AV STRÖMMEN.

3 BRUKSANVISNING
3.1 PLACERING AV "BAIN MARIES" VATTENBAD.
VATTENBADET BÖR PLACERAS PÅ ETT HORISONTELLT UNDERLAG. VATTENBADETS TERMOSTAT BÖR VARA VRIDEN MEDURS FÖR ATT VARA I AVSTÄNGT LÄGE. 
3.2 FYLLA PÅ VATTEN I DEN TOMMA TERMOSTANKEN
VATTENNIVÅN ÄR BEROENDE AV PANNANS STORLEK. PANNAN SKA VARA 25 MM ÖVER VATTENNIVÅN NÄR MATEN HAR LAGTS I.
3.3 LÄGG MATEN I PANNAN OCH STOPPA SEDAN NED DEN I TERMOSTANKEN.
3.4 SÄTT PÅ APPARATEN OCH VRID TERMOSTATKNAPPEN TILL ÖNSKAD TEMPERATUR.
NÄR KONTAKTEN SATTS I 220-VOLTSUTTAGET SKA STRÖMINDIKATORN LYSA. OM DU VRIDER TERMOSTATKNAPPEN MEDURS BÖRJAR TEMPERATURLAMPAN LYSA. 

SÄNKA TEMPERATUREN: VRID TERMOSTATKNAPPEN MOTURS.

HÖJA TEMPERATUREN: VRID TEMPERATURKNAPPEN MEDURS.

3.5 AVSLUTA FUNKTIONEN

VRID TERMOSTATKNAPPEN MOTURS OM DU VILL STÄNGA AV VÄRMEN.

DRA UT KONTAKTEN OCH STÄNG AV STRÖMMEN.

HÄLL UT VATTNET FRÅN TERMOSTANKEN (OBS! TA INTE DIREKT I TERMOSTANKEN. DEN ÄR MYCKET VARM!) 

TERMOSTANKEN BÖR RENGÖRAS OCH  TORKAS  MED EN FUKTIG BOMULLSTRASA INNAN DEN ANVÄNDS IGEN. (OBS! TA INTE DIREKT I TERMOSTANKEN. DEN ÄR MYCKET VARM!)
4. RUTINKONTROLL
	VARNING!
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	RUTINKONTROLLEN MÅSTE UTFÖRAS VARJE DAG.
OM RUTINKONTROLLEN UTFÖRS KAN OLYCKOR UNDVIKAS.

　
OM ELSLADDEN ELLER NÅGON DEL AV VATTENBADET HAR SKADATS SKA DET GENAST STÄNGAS AV.


DU BÖR UNDERSÖKA VATTENBADETS FRAMSIDA OCH BAKSIDA.

FRAMSIDA: KONTROLLERA OM KONTROLLSYSTEMET ÄR SKADAT. KONTROLLERA OM ELSLADDEN ÄR SLITEN ELLER SKADAD.

VID ANVÄNDNING: KONTROLLERA OM VATTENBADET LUKTAR KONSTIGT ELLER OM DET VIBRERAR.
5. FELSÖKNINGSGUIDE
	PROBLEM
	SANNOLIK ORSAK OCH LÖSNING

	TEMPERATURLAMPAN LYSER INTE. 
	KONTROLLERA OM ELSLADDEN ÄR ANSLUTEN.

	
	KONTROLLERA OM ELEKTRICITETEN FUNGERAR. 

	
	KONTROLLERA OM SÄKERHETSKONTROLLEN ÄR ANSLUTEN.

	VATTNET VÄRMS INTE UPP.

　
	KONTROLLERA OM ELSLADDEN ÄR ANSLUTEN.

	
	KONTROLLERA OM ELEKTRICITETEN FUNGERAR.

	
	KONTROLLERA OM TEMPERATURKNAPPEN STÅR PÅ EN FÖR LÅG TEMPERATUR.

	VATTNET KOKAR
	KONTROLLERA OM TEMPERATURKNAPPEN STÅR PÅ EN FÖR HÖG TEMPERATUR.


FELSÖKNINGEN OVAN SKA ENDAST ANVÄNDAS SOM REFERENS. OM DET UPPSTÅR NÅGRA PROBLEM MED VATTENBADET ELLER OM EN SÄKRING GÅR SKA DU SLUTA ANVÄNDA APPARATEN OMEDELBART OCH KONTAKTA EN BEHÖRIG SERVICETEKNIKER FÖR ATT UTFÖRA KONTROLL OCH UNDERHÅLL.
6. SPECIFIKATIONER

	　MODELL

　
　
　
	KG-165F

	　STORLEK

　
　
　
　
	LÄNGD

　
　
	　370mm

　
　

	
	BREDD 

　
	　570mm

　
　

	
	HÖJD   

　
	　230mm

　
　

	VOLTTAL

　
　
　
　
　
	　AC220V    50/60Hz

	EFFEKT   

　
　
　
	　1,2kW

　
　

	YTTERHÖLJETS MATERIAL

　
　
	　ROSTFRITT STÅL

	INSIDANS MATERIAL

　
　
	　ROSTFRITT STÅL

	STÖDBEN

　
　
　
	　GUMMI
　


7. INSTALLATIONSINSTRUKTIONER
7.1  INSTRUKTIONSPUNKTER FÖRE INSTALLATION
VATTENBADET BÖR PLACERAS PÅ ETT FAST OCH JÄMNT UNDERLAG. DET BÖR PLACERAS PÅ EN PLATS UTAN RISK FÖR GASLÄCKAGE.
FÖRVARA ELLER ANVÄND INTE NÅGON FORM AV BRANDFARLIGA ÅNGOR ELLER VÄTSKOR I NÄRHETEN AV VATTENBADET.
GRÄNSVÄRDEN FÖR TEMPERATUR DÄR VATTENBADET ANVÄNDS:  FRÅN 0℃ TILL 35℃

LUFTFUKTIGHET DÄR VATTENBADET ANVÄNDS:  MAX 80%
KONTROLLERA ATT ALLA TILLBEHÖR TILL VATTENBADET FINNS MED.
KONTROLLERA OM YTTERHÖLJET ÄR SKADAT.
7.2 ANSLUTA ELSLADDEN
	VARNING!
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	ANSLUT INTE ELSLADDEN PÅ NÅGOT ANNAT SÄTT ÄN VAD SOM ANGES I DEN HÄR BRUKSANVISNINGEN.

INSTALLERA INTE LUFTVENTILEN OCH STRÖMBRYTAREN PÅ NÅGOT ANNAT SÄTT ÄN VAD SOM ANGES I DEN HÄR BRUKSANVISNINGEN.

	OBS!
	ELANSLUTNING OCH REPARATION AV VATTENBADET MÅSTE UTFÖRAS AV EN BEHÖRIG SERVICETEKNIKER. 


INNAN DU ANVÄNDER VATTENBADET MÅSTE LUFTVENTILEN  (MINST 10A), STRÖMBRYTAREN, SÄKRINGEN OCH ELUTTAGET VARA INSTALLERAT.

JORDLEDNINGEN, ELUTTAGET OCH KOPPLINGEN MÅSTE ANSLUTAS KORREKT.
8. KRETSSCHEMA
	SYMBOL
	NAMN
	TYP
	NUMMER

	
	
	
	

	LT1
	TEMPERATURLAMPA

　
　
	~220V

　
	1



	KT1
	TERMOSTATKNAPP

　
	30-200℃
	1



	T1
	TEMPERATURKNAPP
	105℃
　
	1



	T2
	MANUELL AVSTÄNGNING AV VÄRME
	115℃
　
	1



	H1
	VÄRMELEDNING

　
　
　
	~220V 1.2kW
	1




[image: image12.jpg]BAIN MARIES (WIRING DIAGRAM)

Manual Reset
Thermal Cut-out KTl

Heaters

Temperature Limiting Control

Temperature
Light




9. DIAGRAM OCH RESERVDELAR
[image: image13.jpg]KG-165F Bain Maria Diagram





Reservdelslista för art 90010
	Nr
	Beskrivning
	Specifikation
	KVANT

	
	
	
	

	KG-165F-1
	Bottenplatta
	Rostfritt stål S=1,2
	1

	KG-165F-2
	Fasta skruvar för bottenplattan
	Stål M4×12
	8

	KG-165F-3
	Muttrar för gummitassar
	Stål M5
	4

	KG-165F-4
	Gummitassar
	Plast
	4

	KG-165F-5
	Skruvar för gummitassar
	Stål M5×25
	4

	KG-165F-6
	Värmebegränsning
	220V 115℃
	1

	KG-165F-7
	Temperaturbegränsningsknapp
	220V 95℃
	1

	KG-165F-8
	Fasta skruvar för temperaturbegränsningsknapp
	Stål M3×10
	2

	KG-165F-9
	Termostat
	220V 50-90℃
	1

	KG-165F-10
	Strömindikator
	230V 
	1

	KG-165F-11
	Hölje
	Rostfritt stål S=1,2
	1

	KG-165F-12
	Ytterhölje för värmeelement
	Galvaniserat S=0,8
	1

	KG-165F-13
	Värmeelement
	230V 1,8kW
	1

	KG-165F-14
	Fasta muttrar för ytterhölje
	Stål M5
	4

	KG-165F-15
	Fasta skruvar för ytterhölje
	Stål M5×16
	4

	KG-165F-16
	Vattenkran
	koppar 3/8″
	1

	KG-165F-17
	Oljerör
	koppar
	1

	KG-165F-18
	Vattenkransanslutning
	koppar 3/8″
	1

	KG-165F-19
	Packning
	beständig plast
	1

	KG-165F-20
	Röranslutning
	koppar 3/8″
	1

	KG-165F-21
	Vattenbehållare
	rostfritt stål S=1,0
	1

	KG-165F-22
	Elsladd
	
	1

	KG-165F-23
	Elkontakt
	　
	1
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